**海南外国语职业学院“计算机机房加装扩声设备”市场调研询价报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **需求参数** | **数量** | **品牌、型号** | **报价** |
| 音箱 | 1、挂壁安装有源音箱、高低音两单元。音箱箱体中纤板，面饰黑色。  2、两单元二分频：≥5"全纸盆低音，≥3”纸盆高音。  3、功率：≥50W，主箱内置功放具有短路和过载保护装置。  4、输入灵敏度：线路500mV，话筒15mV。  5、调节形式：音乐音量和话筒音量分开调节。  6、一组立体声莲花音频输出，一组副机音频输出。  7、音箱尺寸：≥200X150X200mm  8、带2.4G无线话筒有效接收半径≥20米。  9、调制方法：GFSK，开机自动进入对频状态,对频成功后自动开启发射。  10、发射器采用内置式麦克风设计，也支持外接话筒输入，可以手持、可以头戴。  11、发射器配置LED液晶显示屏，可显示电池电量、充电状态、信号强弱、音量大小、工作模式等信息 。  12、发射器配置红外线激光教鞭功能，特有动态音量增益调节（AGC）功能，带控制按键。  13、发射器自带音量调节按键，具有一键静音功能，PPT无线翻页功能（选配）。  14、内置锂电池，可反复充电，USB充电接口，连续使用时间≥8小时。 | 8套（每套两个音箱、含线材安装） |  | 每套单价 元  8套总价： 元 |
| 报价单位名称：  （盖章）  日期： . |